**Ведомость почасовых нагрузок**

**за день контрольного замера 16.12.2015г.**

Предприятие ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Подстанция ЗМЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Трансформатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часы | **Ввод №1 Т-1** | | | | | **Ввод №2 Т-2** | | | | |
| U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр | U, кВ | Положение РПН | I,A | P,MВт | Q, МВАр |
| 0 | 6,3 | 5 | 180 | 1,800 | 1,267,2 | 6,2 | 5 | 220 | 2,394 | 2,0520 |
| 1 | 6,4 | 5 | 190 | 1,9224 | 1,6992 | 6,3 | 5 | 220 | 2,0124 | 1,5336 |
| 2 | 6,4 | 5 | 200 | 1,8504 | 1,5228 | 6,2 | 5 | 240 | 1,9692 | 1,4724 |
| 3 | 6,3 | 5 | 190 | 1,602 | 1,1196 | 6,2 | 5 | 230 | 1,8828 | 1,4364 |
| 4 | 6,3 | 5 | 200 | 1,7316 | 1,4868 | 6,3 | 5 | 230 | 1,8468 | 1,440 |
| 5 | 6,3 | 5 | 210 | 1,4652 | 1,0548 | 6,2 | 5 | 220 | 1,8216 | 1,2276 |
| 6 | 6,4 | 5 | 190 | 1,3716 | 0,7812 | 6,2 | 5 | 220 | 1,7856 | 1,2132 |
| 7 | 6,3 | 5 | 200 | 1,5156 | 1,1196 | 6,2 | 5 | 210 | 1,728 | 1,1844 |
| 8 | 6,3 | 5 | 220 | 1,6848 | 1,332 | 6,2 | 5 | 230 | 1,7352 | 1,1916 |
| 9 | 6,2 | 5 | 240 | 1,692 | 1,1808 | 6,0 | 5 | 260 | 2,394 | 1,9692 |
| 10 | 6,1 | 5 | 250 | 1,9044 | 1,6308 | 6,0 | 5 | 250 | 2,7036 | 2,214 |
| 11 | 6,2 | 5 | 260 | 1,7496 | 1,2564 | 6,0 | 5 | 280 | 2,7468 | 2,3724 |
| 12 | 6,2 | 5 | 220 | 1,4004 | 0,7668 | 6,2 | 5 | 240 | 2,5308 | 2,2356 |
| 13 | 6,1 | 5 | 270 | 1,5084 | 1,1664 | 6,2 | 5 | 280 | 2,1744 | 1,6308 |
| 14 | 6,2 | 5 | 260 | 1,8792 | 1,5588 | 6,1 | 5 | 270 | 3,2292 | 2,628 |
| 15 | 6,2 | 5 | 260 | 1,8828 | 1,4004 | 6,1 | 5 | 260 | 3,5352 | 2,8656 |
| 16 | 6,2 | 5 | 240 | 2,0448 | 1,7316 | 6,1 | 5 | 250 | 3,6468 | 2,8764 |
| 17 | 6,2 | 5 | 250 | 1,8252 | 1,1628 | 6,0 | 5 | 230 | 2,9412 | 2,2752 |
| 18 | 6,1 | 5 | 230 | 1,9044 | 1,2024 | 6,0 | 5 | 210 | 3,0528 | 2,4768 |
| 19 | 6,1 | 5 | 240 | 2,1564 | 1,6956 | 6,0 | 5 | 220 | 2,9016 | 2,3976 |
| 20 | 6,1 | 5 | 250 | 1,9152 | 1,3896 | 6,0 | 5 | 220 | 2,3688 | 1,9188 |
| 21 | 6,2 | 5 | 260 | 1,7928 | 1,3104 | 6,1 | 5 | 230 | 2,376 | 2,0016 |
| 22 | 6,2 | 5 | 240 | 1,9008 | 1,5876 | 6,1 | 5 | 210 | 2,4876 | 2,1744 |
| 23 | 6,2 | 5 | 230 | 1,6164 | 1,1448 | 6,2 | 5 | 200 | 2,7288 | 2,3832 |

Подпись: гл. энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма заполняется на

Дата: 16.12.2015г. каждый трансформатор

Телефон: (47391) 3-52-73; 3-52-50

Представить до 22.12.2015г.